Agregát spalovací motor s kompresorem
FUK 2

Použití: Soustrojí je určeno pro dodávku stlačeného vzduchu pro vyvíječ aerosolu VAT……k ošetřování včelstev proti varroáze. Předepsaný tlak vzduchu je 300 až 400 kPa
Popis:
MOTOR:			dvoutaktní, Typ:  Oleo-Mag SA30 TLA
Palivo:				směs benzin:olej  25:1
Výkon:			1,5 kW
Spotřeba: 			0,7 až1,2 l/hod

KOMPRESOR:		
		MK4 – pístový ,dovozce MS Kompresoren Náchod

Přenos síly :  Klínovým řemenem

Hmotnost agregát s náplní paliva       cca  11,5 kg

Rozměry:    délka 400 mm,		šířka 	300 mm,		výška  360 mm,

Cena pro rok 2001:	s příslušenstvím    17 990,- Kč
			příslušenství: hadice s koncovkou rychlospojky (6m)
Termín dodání: 14 dnů po závazném objednání

Výrobce: Pravdomil Svoboda, Nádražní 828, 56501 Choceň
tel./fax : 00420 468 571 746
   		              00420 602 474 692         E-mail: pravdomil.svoboda@worldonline.cz